簡單輸出/入練習

程式結構

罐頭效果

猜拳

光感應器

光感應-伺服馬達指針

光感應-指針程式

指北針

指北針-校準

第一次使用羅盤，你得校正它 首次使用micro：bit指南針時，必須先校準。 螢幕上會出現一個小遊戲，您必須傾斜micro：bit點亮每個LED，接著就可以開始使用了。

磁力感測

顏色取樣器

彩虹燈

聲音儀表

音樂編輯

計數器/測距輪

小車控制

避障車